{
    "output": "config.dat",
    "defines":
    {
        "DEFINE1": "0xA",
        "DEFINE2": "0xB",
        "DEFINE3": "0xC",
        "DEFINE4": "default4",
        "DEFINE5": "default5",
        "DEFINE6":    1234,
        "DEFINE7":    1,
        "DEFINE8":    2,
        "DEFINE9":    3234,
        "DEFINE10":  4
    },
    "items":
    [
        {
            "name": "ver_info",
			"说明": "版本信息:VID(2byte),PID(2byte),VER(2byte)",
            "type":   "ARRAY",
            "data":   "0x00, 0x02, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00"
        },
		{
			"name": "ver_info_ext",
			"说明": "额外信息(AuthKey,ProCode)",
			"type": "STRING",
			"data": "hE9yfseX6UdK7rFh,jl_v8"
		},
		{
			"name": "reset_io",
			"说明": "uboot中PR口长按复位io选择,目前可配0、1、2、3",
			"type": "STRING",
			"data": "1"
		},
		{
			"name": "pilot_lamp_io",
			"说明": "uboot中led指示灯IO配置,目前可配PA、PB、PC、PD",
			"type": "STRING",
			"data": "PB03"
		},
		{
			"name": "link_key",
			"说明": "用于link_key_data的配置",
			"type": "ARRAY",
			"data": "0x06, 0x77, 0x5f, 0x87, 0x91, 0x8d, 0xd4, 0x23, 0x00, 0x5d, 0xf1, 0xd8, 0xcf, 0x0c, 0x14, 0x2b"
		},
		{
			"name": "power_io",
			"说明": "用与电源io的配置,0代表低电平,1代表高电平",
			"type": "STRING",
			"data": "PC03_1"
		}
    ]
}
